**ПРОФЕССИОГРАММА**

**ЗАКРОЙЩИК**

**Описание профессии:**

Закройщик, выполняет работу по созданию лекал и выкроек различных изделий (одежда, белье, ткани для интерьера, различные чехлы, сумки и т.д.) на швейном производстве. Все швейное производство условно можно разделить на два направления: индивидуальный и массовый пошив. Если закройщик работает в индивидуальном пошиве, то его работа заключается в общении с клиентом, снятии мерок, изготовлении чертежей и выкроек. Если массовое производство, то закройщик изготавливает лекала, делает раскрой по готовым лекалам.

**Тип и класс профессии:**

тип - Человек–художественный образ; класс эвристический

**Содержание деятельности:**

На предприятии закройщик выполняет определенные операции: изготавливает лекала, размножает их, может вносить корректировки в типовые лекала, кроит ткань, кожу или мех. В ателье закройщик – это специалист-универсал. Он принимает заказы на изготовление изделий, подбирает фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и направления моды, определяет конструкцию изделия: размер, форму, число деталей, устанавливает материалы, из которых изделия должны быть изготовлены, а также наличие различного рода подкладок, усилителей, выбирает рациональные способы и средства соединения деталей между собой, выполнять зарисовку модели, снимает мерки с фигуры заказчика. Изготавливает лекала деталей изделий, осуществляет раскрой изделий по готовым лекалам, осуществляет пошив изделия. Обслуживает швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки. Выполняет ремонт швейных изделий.

**Требования к знаниям и умениям:**

Должен уметь:
определять индивидуальные особенности фигуры заказчика;
подбирать силуэтные формы, материалы, фурнитуру, цветовое решение изделия с учетом модных тенденций сезона, особенностей фигуры заказчика;
использовать профессиональное оборудование и инструменты;
определять трудоемкость выполнения заказа с учетом количества усложняющих элементов, группы сложности материала и степени сложности фигуры заказчика;
выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия;
выполнять конструктивное моделирование;
изготавливать лекала деталей изделий;
выполнять раскладку лекал на материале;
выкраивать детали изделий;
контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей;
осуществлять пошив изделий по индивидуальным заказам;
использовать компьютерные программы для изготовления лекал.
Должен знать:
технологию швейного производства;
виды и свойства материалов;
технологию обработки различных тканей;
рыночную конъюнктуру, ассортимент выпускаемых швейных изделий;
методы и приемы изготовления и проверки качества контролируемых изделий, лекал, раскладок, зарисовок раскладок, трафаретов и кроя;
требования государственных стандартов, предъявляемых к качеству материалов и изделий;
психологию общения и профессиональную этику закройщика;
основы антропометрии и размерные признаки тела человека.

**Требования к индивидуальнм особенностям специалиста:**

Хорошее зрение, точный объемный глазомер, усидчивость и терпение, аккуратность, эстетический вкус, чувство стиля, хорошая координация рук; развитая наглядно-образная память, способность к черчению и рисованию.

**Условия труда:**

Работа в помещении, за специальным столом для раскроя. Может работать в большом швейном цехе или маленьком ателье, также заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью на дому или в арендуемом помещении (при соответствующем юридическом оформлении). При наемной работе заработная плата может быть как повременная так и сдельная (зависеть от количества изготовленных изделий), график работы также может быть сменный.

**Медицинские противопоказания:**

Заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения функций рук, варикозное расширение вен, сердечно-сосудистой системы, заболевания органов зрения, нервно-психические заболевания, эпилепсия, хронические заболевания бронхолегочной системы, аллергические реакциями на пыль, продукты животного и растительного происхождения, полимерные материалы.

**Базовое образование:**

Среднее профессиональное образование по специальности «Закройщик», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам» (Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1124н)

**Перспективы карьерного роста:**

Мастер швейного производства, технолог-конструктор, художник-модельер, дизайнер одежды, преподаватель. Занятие предпринимательской деятельностью.